Инструкция за монтаж

Монтирайте резервоара на JLM Electronic Valve Saver Kit на здраво, лесно достъпно място, без вибрации. Монтирайте резервоара хоризонтално, осигурявайки лесен достъп до връзките на дъното на резервоара. Не пълнете резервоара все още!
Максималната околна температура за всички части на системата не трябва да надвишава 80 градуса. Монтирайте достатъчно далече от изпускателната система. 

-Монтирайте модула на здраво място без вибрации, без значение от позицията му. Осигурете лесен достъп до връзките и видимост към светодиода.

-Монтирайте щутцера на JLM Electronic Valve Saver Kit във входящия колекор преди дроселовата клапа. Пробийте дупка с размер, който да пасне на М5 (4,2-4,5мм) във входящия колектор на 50-100мм преди дроселовата клапа. Нарежете резба М5. Завинтете дюзата с монтажна паста докато края й не се намира в средата на всмукателния колектор. Подсигурете дюзата с лепило за резби.
- Свържете резервоара с входа на модула посредством част от тръбичката в комплекта. Свържете изхода на модула с дюзата, монтирана на всмукателния колектор. Поставете напълно отрязаната тръба в бързата връзка. (за да отделите маркуча натиснете навътре пръснета за да освободите тръбата и я изтеглете внимателно).

НИКОГА не кънцайте маркуча. Той трябва да се отреже внимателно със специален нож за тръби, за да се избегнат течове.
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОКАБЕЛЯВАНЕ:

Напрежението, както и „маса” връзката трябва да бъдат подходящи за 6А ток.

Създайте следните връзки : 

1 -  ЧЕРВЕН кабел от модула с  2V с превключвателя на газ
2 – КАФЯВ кабел от модула с „-„ 0 (маса).
3 – ЛИЛАВ кабел от модула със сигнал от газов инжектор

4 – ЖЪЛТ  кабел от модула с  ЧЕРВЕН кабел на светодиода в купето 

5 -  СИВ кабел от модула с ЧЕРЕН кабел от резервоара с флуйд.
Свържете светодиода. Изберете подходящо място на таблото и го монтирайте и прекарайте кабелите в двигателния отсек. Свържете ЖЪЛТИЯ кабел от модула с червения от светодиода в купето, свържете черния кабел от светодиода с „-„ 0 (маса). 
Забележка : НИКОГА НЕ ВКЛЮЧВАЙТЕ ДИОДА ДИРЕКТНО В 12V. ТОВА БИ ГО ПОВРЕДИЛО ВЕДНАГА! Сигнала от жълтия кабел е съобразен с това да подава сигнал на диода и лимита на изходящ ток е 15mA.
Свързване на нивомера на резервоара : Свържете СИВИЯ кабел от модула с един от черните кабели от сензора на резервоара. Другия черен кабел от резервоара свържете към  „-„ 0 (маса).
-Напълнете резервоара. ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО JLM VALVE SAVER FLUID! Напълнете до 600мл. Проверете връзките и натиснете навътре маркучите за да отстраните евентуални течове.
Настройка на модула :
Опция „БЪРЗ СТАРТ”

Модула е фабрично настроен за 4 цилиндров двигател с мощност около 70KW/95HP. (режим 5) и използва около 10-12литра газ на 100км. Ако е подходяща тази настройка може да се използва без да се правят корекции на модула.
Тест :  

Запалете двигателя и наблюдавайте светодиода върху модула на JLM Electronic Valve Saver Kit. Ако двигателя работи на газ/метан – светлината на лампата трябва от жълта да стане зелена след 30 секунди. Светлината трябва да е зелена, което означава, че модулът отчита сигналите от дюзата. Дозирането е включено за приблизително 20-180 секунди, в зависимост от автомобила, за да се запълни системата. Жълтата светлина индикира, че по системата се подава флуйд. Времето до следващото подаване на флуйд зависи от настройката на дюзата и настройката на газовите инжектори. Сега развийте капачката на JLM Electronic Valve Saver Kit и с отвертка внимателно натиснете надолу поплавъка за измерване на ниско ниво на флуйд за около 10 секунди. Светлината на модула и тази на таблото трябва да светят в червено, отчитайки ниското ниво на флуйда. Пуснете поплавъка обратно, червената светлина трябва да изгасне след около 10 секунди.

Ръчна настойка на модула.
· Вие можете също така да изберете подходяща настройка според мощността на двигателя от следващите инструкции за инсталация по-долу.

За ръчна настройка модула на  JLM Electronic Valve Saver Kit е оборудван със сензори, реагиращи на докосване, намиращи се на входната и изходна връзка на модула. (двете метални пропки за включване на маркучите на модула реагират на докосването на вашите пръсти – също като бутон. На лявата страна на модула е монтиран светодиод, който сигнализира в три цвята – червен, зелен и жълт – за които отговарят различни функции на модула. (ВИЖ ЛЕГЕНДАТА ПО-ДОЛУ) 

Стъпка 1 : Запалете двигателя и активирайте газовото оборудване. Модула е вече включен към системата и е в режим на готовност (жълта светлина) за 30 секунди.
Стъпка 2 : Докато светодиода все още свети в жълто докоснете една от връзките на модула с пръст докато светодиода светне в червено, след което махнете пръста си.
Стъпка 3 :  Червената светлина мига „Х” пъти, индикирайки на кой режим на работа е настроен модула в момента. Има 15 режима на работа, според мощността на двигателя.
(Можете на намерите таблицата с препоръчителните дозировки на края на упътването)
Стъпка 4 : За да смените режима на работа просто докоснете сензора толкова пъти, колкото са необходими до достигане на избрания режим за работа. Така ако модула е на 2 режим и го натиснете 3 пъти – той вече работи на режим 5. Червената светлина винаги показва режима на дозиране. След режим 15, режимите започват от 1.

Стъпка 5 : Веднъж настроен на желания режим (вижте колко пъти мига в червено светодиода) натиснете с пръст и задръжте сензора докато лампичката започне да свети в зелено. Така настройката е завършена и системата вече работи.
	Setting
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	KW
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	115
	130
	150
	180
	210
	240
	270

	HP
	41
	54
	68
	82
	95
	109
	122
	136
	156
	177
	204
	245
	286
	326
	367


-След всеки старт на двигателя, модулът е в режим на настройка (жълта светлина) за 30 секунди. Ако не докосвате връзките на тръбичките докато светлината свети жълто, модула автоматично преминава в режим на работа след 30 секунди. (зелена светлина).

 -Има зададени 15 вида дозировка. Правилната дозировка JLM Valve Saver Fluid трябва да бъде проверявана регулярно.
Тест :  

Запалете двигателя и наблюдавайте светодиода върху модула на JLM Electronic Valve Saver Kit. Ако двигателя работи на газ/метан – светлината на лампата трябва от жълта да стане зелена след 30 секунди. Светлината трябва да е зелена, което означава, че модулът отчита сигналите от дюзата. Дозирането е включено за приблизително 20-180 секунди, в зависимост от автомобила, за да се запълни системата. Жълтата светлина индикира, че по системата се подава флуйд. Времето до следващото подаване на флуйд зависи от настройката на дюзата и настройката на газовите инжектори. Сега развийте капачката на JLM Electronic Valve Saver Kit и с отвертка внимателно натиснете надолу поплавъка за измерване на ниско ниво на флуйд за около 10 секунди. Светлината на модула и тази на таблото трябва да светят в червено, отчитайки ниското ниво на флуйда. Пуснете поплавъка обратно, червената светлина трябва да изгасне след около 10 секунди.

Съобщения от диода на корпуса на JLM Electronic Valve Saver Kit

ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА : Системата е свързана с електричеството, но не приема сигнали от газовите инжектори.
МИГАЩА ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА : Режим на работа. Системата е монтирата и приема сигнал от газовите инжектори.
БАВНО МИГАЩА ЧЕРВЕНА СВЕТЛИНА :  (през 1 секунда) Системата засича ниско ниво на флуйда (около 70мл.) 

БЪРЗО МИГАЩА ЧЕРВЕНА СВЕТЛИНА : (през 0,25 секунди) Системата засича, че резервоара е празен.

ЖЪЛТА МИГАЩА СВЕТЛИНА : (през 0,5 секунди) системата отчита, че е долят 

флуйд.
Съобщения от диода в купето 

Бавно мигане (през 1 секунда) : уреда отчита ниско ниво на флуйда (около 70мл.)

Бързо мигане (през 0,25 секунди) : уреда отчита, че резервоара е празен. Напълнете резервоара с JLM Valve Saver Fluid възможно най-скоро.

Забележки:

Препоръчителната дозировка на JLM Valve Saver Fluid е 1мл. на 1л. гориво.

Таблицата с условията е с препоръчителни стойности. Проверката на правилната дозировка след всяка инсталация и при всяка промяна е задължителна.

Използвайте само TÜV сертифицирания JLM Valve Saver Fluid. Следете количеството на всеки 1000км. Ако дозата е прекалено висока или прекалено ниска, съответно я намалете или увеличете. При предаване на автомобила, обяснете на собственика как да проверява състоянието на системата за правилна дозировка, течове, ниско ниво на флуйда.

ВНИМАНИЕ :

Всички права запазени. Съдържанието на тази инструкция е собственост на GMS Lubricants B.V. Копие или репродукция на тази инструкция или откъси от нея изисква изричното съгласие на GMS Lubricants B.V. Ние си запазваме правото да правим редакции и не носим отговорност за печат или други грешки.

Ние не носим отговорност за щети, загуби и/или разходи предизвикани от клиенти или трети лица, когато резултата се дължи на погрешно опериране, злоупотреба и/или неправилен ремонт или връзки, в резултат на които е възникнал инцидент или друго.

Използвайте единствено оригинални резервни части и аксесоари. 
Ние не носим отговорност за последвали щети и загуби причинени от употребата на този продукт.

